重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

华民榨菜厂精制车间维修改造项目

采购文件
我公司拟对华民榨菜厂精制车间维修改造项目进行采购确定合作单位及价格，诚邀有相关资质的单位参与。现将相关事项说明如下：

一、采购项目概况
（一）项目名称：华民榨菜厂精制车间维修改造项目。
（二）计划工期：15日历天。
（三）项目工程量：详见工程量清单。

（四）材料要求：详见施工方案中要求。
（五）施工流程：详见施工方案中要求。

（六）施工要点：详见施工方案中要求。

（七）质量验收标准：详见施工方案中要求
（八）增值税发票要求：开具不低于3%的增值税专用发票。

（九）采购限价：含税价99,218.53元。

（十）项目概况：本工程为车间净化隔断工程，主要施工内容包含用50型中空玻镁净化板隔墙、铝合金物流卷帘门、中空玻镁人流门、铝合金窗、排水沟槽改造及不锈钢盖板安装，改造后整体满足车间功能分区净化隔离要求。本工程隔墙统一采用5cm厚中空玻镁板，板材钢板厚度0.5mm，符合洁净区域使用要求。具体详见《华民榨菜厂精制车间维修改造项目-施工方案》。

项目概况内容仅作参考，具体实施内容由响应单位结合《华民榨菜厂精制车间维修改造项目-施工方案》到现场自行踏勘后，根据现场情况及采购人提供的清单自行进行报价。本工程承包方式为包工包料，总价=全费用单价*工程量。
二、响应有关说明
（一）踏勘：响应人前往现场踏勘并与维修单位进行充分沟通，以便获取响应人须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。无论响应人是否踏勘过现场，均视为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。

踏勘时间：响应截止时间前。

踏勘地点：重庆市涪陵区南沱镇工贸路18号。
（二）采购文件的获取

凡有意向参加者，请于咨询及采购文件公告期限日内，登录乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）直接下载采购文件、答疑补遗等所有比价前发出的有关文件资料，不论响应人下载与否，采购人都视为响应人全部知晓有关采购过程和所有事宜。在采购公告发布至响应截止时间期间，各潜在响应人应随时关注乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）上采购人发布的与本项目采购相关的内容。

（三）响应文件递交方式：在响应文件递交时间内将完整的响应文件通过邮件发送至yuanyuan@flzc.com（采购人指定邮箱），邮件名称为“xxxxx公司投华民榨菜厂精制车间维修改造项目”。

（四）响应文件递交时间: 采购文件发布之日起至响应文件递交截止时间。

（五）响应文件递交截止时间：2026年07月28日9时30分（北京时间）。
（六）评审时间：2026年07月28日9时30分（北京时间）。

（七）评审地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司当日指定会议室。

（八）响应文件的有效期：90日历天（从提交响应文件截止日起计算）。
三、响应人资格要求

（一）响应人具备独立的法人及有效的 营业执照 
提供：营业执照复印件并加盖响应单位鲜公章。

（二）响应人具备国家建设行政主管部门颁发有效的 建筑业企业资质证书
提供：建筑业企业资质证书复印件并加盖响应单位鲜公章。
（三）响应人具备2个类似工程项目案例（金额9万及以上）
提供：类似案例合同（金额9万及以上）并加盖响应单位鲜公章。

（四）需根据现场踏勘情况编制施工组织方案

提供：施工组织方案并加盖响应单位鲜公章。
四、响应报价

（一）本次响应均以人民币报价。

（二）响应人应严格按照“响应文件格式”的“报价表”格式认真填写响应报价，分部分项合价计算出的结果应与总金额一致。
（三）报价方式：全费用综合单价。
（四）本工程以全费用综合单价*工程量作为该工程的承包价。响应人需将为完成本项目所需的人工、材料、设备、卸车、转运、检测、管理、安全措施、设备设施防护、利润等所有费用包含在报价中。本次工程施工范围内，所有拆除物及施工全过程产生的建筑垃圾，均由中选施工单位全权负责收集、分类、运输及合规处置，采购人不承担任何相关费用。
（五）本工程采购设置最高限价，最高限价为：含税价99,218.53元。响应人的响应总报价不得超过最高限价。

五、评审方式


（一）本次评审采用经评审的最低价法。

评审小组按照本采购文件【三、响应人资格要求】进行资格评审，判断是否合格。按照【四、响应报价】进行响应总报价最高限价评审，以上审查合格的响应人中按经过以下原则调整后的响应总报价由低到高的顺序排序推荐成交候选人。

响应报价评审采用按照以下原则进行：

1.若所有响应人报价均为3%增值税专用发票，则按照含税总额比较。

2.若所有响应人报价中存在发票税率不相同的，则按换算后的无税价进行比较。
（二）成交单位的确定

审查合格的响应人中，响应报价排序第一名的成为第一成交候选人，第二名成为第二成交候选人，依次类推。第一成交候选人有与采购人洽谈签订合同的优先权，若候选人自动放弃或合同未签订成功，则采购人与第二成交候选人洽谈签订合同，依次类推。合同洽谈签订成功的候选人即为成交单位。
（三）成交价的确定

以响应单位的响应总报价作为成交价，报价表中各分项小计相加应与报价表中合计一致，同时应与报价函中大小写金额一致，不一致的以报价函中大写金额为准。

六、响应文件编写与递交

（一）资格文件。包括该采购文件【三、响应人资格要求】中所涉及的证照资料及相关支撑文件或说明。
（二）报价文件。响应人应严格按照“响应文件格式”的“报价表”格式认真填写响应报价。报价表必须加盖响应单位公章。
以上响应文件按照要求签字盖章后，请逐页扫描成PDF格式在响应文件递交截止时间之前按邮件名称“xxxxx公司投华民榨菜厂精制车间维修改造项目”，发送至yuanyuan@flzc.com（采购人指定邮箱），只需将资格文件和报价文件做成一个PDF版本扫描上传附件即可。
七、相关咨询

（一）技术及踏勘咨询

联系人：敖老师    联系电话：18983594746。        

（二）采购咨询   

联系人：杨老师    联系电话：13101153502
八、响应文件组成 

1.资格文件（格式附后）

2.报价文件（格式附后）

九、响应文件格式

 华民榨菜厂精制车间维修改造项目（项目名称）
响应文件
资格文件
响应人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）
    年    月    日
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（5）响应人基本情况表
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

华民榨菜厂精制车间维修改造项目

响应人基本情况表

	响应人名称

（盖单位公章）
	

	企业法人代表
	
	业务联系电子邮箱
	

	业务联系人
	
	业务联系人电话
	

	企业基本情况介绍
	


  华民榨菜厂精制车间维修改造项目（项目名称）
响应文件
报价文件
响应人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）
    年    月    日

（1）报价函
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了
华民榨菜厂精制车间维修改造项目（项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）
       （¥           ）的总报价进行报价，增值税专用发票税率为：             。工期达到采购文件的要求， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到采购文件的要求。

2.我单位的响应有效期为：90日历天（从提交响应文件截止日起计算）。

3.如我方成为成交供应商：

（1）我方承诺在收到通知后，在通知规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方承诺以不低于采购文件施工方案要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。

响应单位：                     （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名或盖章）

年   月   日

（2）报价表（必须加盖响应单位公章）
	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：华民榨菜厂精制车间维修改造项目
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	A
	建筑工程
	
	
	
	

	1
	011210004001
	50型净化板隔墙（中空玻镁铝净化板）
	[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
	m2
	320
	
	

	2
	010803001001
	铝合金卷帘(闸)门(物流门7樘）
	[项目特征]
1.按生产厂要求预留物流门位置（内空尺寸：1.5mx2.3m）
[工作内容]
1.门运输、安装
2.启动装置、、五金安装等
	m2
	27.5
	
	

	3
	010802002001
	中空玻镁板门（人流门）
	[工作内容]
1.门安装
2.五金安装（304不锈钢）
3.玻璃安装
	樘
	7
	
	

	4
	010807001001
	铝合金窗
	[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装
	m2
	6
	
	

	5
	030906003001
	剔堵槽、沟（200mmx200mm)
	[工作内容]
1.按厂里需求进行开槽并进入原车间排水管道
2.沟3面贴砖
	m
	20
	
	

	6
	010512008001
	不锈钢盖板
	[工作内容]
1.根据排水沟的规格安装不锈钢盖板
	m
	20
	
	

	7
	011601001001
	拆除门洞及洞口等零星修补
	[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	项
	1
	
	

	本页小计
	

	合   计
	


响应人结合《华民榨菜厂精制车间维修改造项目-施工方案》要求、实地踏勘情况以及自身经营条件，按照以下报价表格式填报，响应人响应总报价（含税）不得超过采购文件最高限价。
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