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第一篇  采购邀请书
根据生产经营需要，白鹤梁榨菜厂脆口车间装箱段设备需要进行改造，现对涪陵榨菜集团白鹤梁厂脆口车间自动装箱段定制设备改造项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

	名称
	最高限价（万元）
	成交供应商数量（名）

	涪陵榨菜集团白鹤梁厂脆口车间自动装箱段定制设备改造项目
	280.00
	1


二、资金来源

自筹资金。

三、供应商资格条件

本次采购供应商需以制造商身份参加磋商活动。

（一）独立法人资格和资质要求

1.供应商为制造商应符合以下要求：

（1）具备独立法人资格；

（2）具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书；

提供：有效的营业执照、ISO9001资质证书复印件以及制造商资格声明（格式见第七篇响应文件编制要求）

（二）业绩要求

供应商自 2023 年1月1日起至递交响应文件截止日止（以合同签订时间为准）具有1个已完成供货的装箱或整理系统供货业绩，合同金额不低于150万元人民币。

提供：对应业绩的全套验收资料或合同发票。

（三）在信用中国无“严重失信主体名单”、“重大税收违法失信主体名单”记录。

供应商自行通过上述网站进行查询，经查询存在相应记录的，应回避本次采购，查询后无相应记录的，需在响应文件中进行承诺，提供承诺函并加盖公章，否则资格审查不合格。

（四）响应文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。

提供：承诺并加盖公章。
注：采购人保留对以上资料真实性进行查询的权利，如果发现供应商提交资料不实的，将取消其成交资格。

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在乌江涪陵榨菜官网（https://www.flzc.com/）网上下载本项目竞争性磋商文件以及澄清等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起3日。

（三）递交纸质响应文件地点：递交截止时间前书面递交到重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（地址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村1组）

（四）纸质响应文件递交截止时间：2026年9月22日北京时间10:00

（五）磋商开始时间：2026年9月22日北京时间10:00

五、保证金

（一）缴纳保证金方式

保证金【20000.00元人民币】应以银行转账形式提交。
供应商应足额交纳保证金，并汇至所投项目/包对应的账户，保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。

户名：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

开户行：中信银行重庆涪陵支行

账 号：7422010182100003830

各供应商在银行转账（电汇）时，付款凭证备注栏中注明是“涪陵榨菜集团白鹤梁厂脆口车间自动装箱段定制设备改造项目保证金”，可简写成：“白鹤梁装箱段定制磋商保证金”。各供应商须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

保证金退还按照非成交候选人保证金在磋商结束后10个工作日内无息退还，成交候选人保证金在签订合同后10个工作日内无息退还。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清、补充、更正等文件（如果有）一律在乌江涪陵榨菜官网（https://www.flzc.com/）上发布，请各供应商注意下载；开标前供应商应随时关注本项目发出的相关澄清、补充、更正等通知内容,如因供应商未及时上网查询,后果由供应商自己承担，无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清、补充、更正等文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，不予接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。
（七）本项目不接受转包、分包，否则按无效处理。
七、联系方式

（一）采购人：

联系人：徐老师 

电  话：13101153571/13212467016
地  址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村1组

第二篇  项目供货要求

注：本篇标注“※”均为实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

本篇标注“▲”均为重要技术要求，响应文件若不满足按评审标准处理。
※一、项目概况及总体要求

（一）项目概况

项目名称：涪陵榨菜集团白鹤梁厂脆口车间自动装箱段定制设备改造项目。

采购人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司。

项目地址：重庆市涪陵区江北街道二渡村一组白鹤梁厂脆口车间。

项目工期：80日历天，含设备安装调试工期20日历天，合同签订之日起计算（如因特殊情况以采购人下发指令为准）。供应商可根据实际情况缩短合同工期。
（二）项目范围

定制1条榨菜生产线装箱段设备，包括从整形烘干机出口至码垛完成的所有设备（其中空、满纸箱自动输送系统设备、码垛设备采购人已有，供应商需完成连线技改、安装及调试），以及从采购人指定点搭取的电缆、水管、气管及其线槽、支架、阀门和仪表等。供应商完成装箱段设备的非标设计、供货（含备品备件、专用工器具等）、装配（含出厂前组装、测试和检验、现场整体组装等）、装卸、运输（含包装、保险）、安装（含配套土建和建筑变更）、调试、考核、验收，人员培训，以及质量保证期内的维修、保养和其它相关伴随服务等工作内容。包括但不限于以下内容：

（1）拆除原直线式理袋机，以及前后端输送机，根据实际产能，重新设计配置伺服控制集成直线式整形理袋机和配套输送系统，并将两套X光机（甲方已有）安装在产品收集、布料系统(产品分流系统之前），要求设备精准衔接，输送顺畅，确保经过整形、X射线异物检测和理袋工序后的散袋产品袋表平整，且能同面（二维码面）同向（首尾一致），自动均匀地进入自动装箱机，无叠包现象，便于后续装箱。

（2）定制1条榨菜自动装箱线设备（含空、满纸箱自动输送系统），空满纸箱输送设备采购人已有，但有可能现有设备不完全满足采购技术要求，供应商需根据采购技术要求实施技改或增补），采用二氧化碳激光打印产品合格证（激光打印机采购人已有，要求供应商连线安装调试），装箱合格的成品进入自动码垛系统（自动码垛设备采购人已有，要求供应商连线安装调试）。

（三）项目工作界面

电：供应商负责从车间指定接口处搭接。

压缩空气：供应商负责从车间指定接口处搭接。供应商设备进气口配自动排水式三联件，排水接管排放，不能散流地面。

其余未注明的但为装箱段设备正常生产运行所需的项目均由供应商负责实施。

（四）总体要求

(1)供应商提供的自动装箱生产线定制设备要求采用目前国内外先进、可靠的工艺技术，自动化程度先进、处理效率高，能实现长期达标稳定运行的能力。

(2)供应商所提供的工艺技术必须是成功进行过工业化落地的，能够满负荷、连续稳定、安全的成熟技术。

（3）采购人在本技术文件中提出了最低限度的技术要求和数量要求，最终设备数量和技术参数以采购人确认的设计方案及技术协议为准。不因本技术文件未说明而不保证设备功能的完整性，供应商应提供满足本技术文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，应满足国家有关安全、消防、节能、环保、职业卫生、食品卫生等标准或规定满足其要求，同时还应满足本技术文件相关要求。

(4)供应商应根据采购人提供的生产区平面布局、技术要求和现场限定的条件自行前往踏勘，并结合自身经验，合理选择其供货范围内的设备和材质，保证满足其性能指标和系统运行安全、稳定、可靠。

(5)本项目属于交钥匙项目，所有因设计、制造、供货、安装、调试、验收、送检（若需要）等原因导致的系统不能正常运行问题，均由供应商无条件进行整改完善，并承担相应的延误责任及损失。

(6)供应商在投标时需对提出的技术方案、平面布置图、工艺流程图、设备参数及运行方式进行详细描述和说明。

※二、设备（材料）需求一览表

（一）产品规格：

装箱段设备满足如下规格产品的装箱码垛需求：

单袋产品尺寸范围：袋宽100-150mm，袋长120～165mm；

单箱装产品：48-100袋/箱；

纸箱外径尺寸范围：长度0.300～0.380m，宽度0.200～0.280m，高度0.148～0.220m。

部分产品包装尺寸参照下表：

	序号
	产品名称
	内包袋规格,mm
	每箱袋数
	外纸箱尺寸（外径m）

	1
	120g（充氮）
	165x120
	48
	0.315×0.275×0.148

	2
	60g（充氮）
	152x103
	100
	0.360×0.260×0.170

	3
	88g（充氮）
	152x103
	100
	0.360×0.260×0.200


设备需求一览表

	序号
	名称
	数量
	能力

要求
	设备技术要求

	1
	产品收集、异物检测、布料
	1套
	1.产能：450袋/分钟
	1.与整形烘干机出口无缝连接，实现产品的收集、异物检测、均匀布料。

2.物料输送顺畅，无堵料与物料滞留。

3.产品无损伤，不产生钉眼。

4.实现空袋剔除功能。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	产品分流
	1套
	1.产能：450袋/分钟
	1.将产品分流输送到后道各个产品整理机。

2.根据整理设备要料情况实时动态分流供料，不允许出现子线生产缺料现象，且非强制供料。

3.分流过程不出现堵料，不造成物料挤压变形和破损。

4.分流能力满足生产要求，尽量无物料泄流和回流。  

5.若采用滚珠分流方式，滚珠最小间距应≤3mm。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	产品整理机
	3套
	1.产能：≥150袋/分钟/套
	1.采用伺服控制直线式整理设备。

2.整理过程不允许出现堵料，挤压变形，物料破损现象。

3.整理过程不允许产生物料回流，不允许采用跌落回流的整理方式。

4.整理机配检测剔除功能，保证整理后产品无叠包、并排包和连包。

5.采用称重形式检测空包和负公差包并剔除，检出偏差≤2g，范围可调，检重数据可上传上位系统。

6.整理后产品要求同面（二维码面）及同向（首尾一致）输出。

7.整理后产品平铺整齐，便于后续装箱。

8.袋装产品采用单包整形。

9.正常运行工况下理袋机内温度不应高于60℃。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	自动装箱系统
	3套
	1.产能：≥90件/小时/套（以100袋/件计）。
	1.采用自动装箱系统，装箱过程无需人工干预。

2.采用多包组合集中入箱方式，抓取稳定减少掉落。

3.产品在箱内同面同向平放整齐，无损伤。

4.装箱工位设计方便人工收集抓取掉落的产品。

5.装箱动作机构设计安全防护，保证人员安全；装箱机设计方便检修。

6.装箱准确率要求≥99%（允许二次自动复核纠补），产品分流回流量、理袋剔除（称重不合格除外）、未能抓取、装箱甩袋等造成的产品二次处理量要求＜5%(装箱准确率和产品二次处理量以单班产量进行统计）。

7.具备自动补袋功能。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


改造设备或需连线设备一览表

	序号
	名称
	数量
	能力要求
	设备技术要求

	1
	异物检测机
	2套
	
	1.采购人已有2台X光机用于异物检测和不合格剔除，需连线安装及调试，供应商需在X光机进料端前配置叠袋控制设备，保证进入X光机的叠袋不超过3袋。

	2
	空、满纸箱自动输送系统（利用采购人已有设备技改连线）
	1套
	能力要求：≥600箱/小时（48袋/件）
	1.纸箱输送需采用分段式多动力滚筒输送线，配置自动排队系统，无接触式输送排列，不允许出现纸箱相互挤压，变形和破损。

2.按自动装箱系统纸箱需求自动输送纸箱。

3.采用全自动开箱机，满足生产所需各规格纸箱的开箱，开箱能力留有余量。

4.配置装箱后满箱压箱功能。

5.配置满箱称重检测功能，不合格自动剔除，人工复核后重新上线。                                                                     

6.配置自动封箱机，采用胶带封箱，封箱平整、牢固、位正。

7.封箱后配置高度检测不合格剔除。

8.激光打码后配置满箱泄流口，当码垛系统异常时，可自动泄料，采用无动力滚筒缓存5件产品，方便人工搬运及重新上线。

9.纸箱开箱、封箱及空、满箱输送过程对纸箱的破损率≤0.1%。

	3
	激光打码机
	1套
	能力要求：≥600件/小时（48袋/件）
	1.采购人已有1台二氧化碳激光打印机，喷印产品合格证。

2.要求布局于码垛前，打印大小范围不低于80×60mm，喷印5排字体，预留两行，打印位置可调。



	4
	自动码垛系统
	1套
	能力要求：≥600件/小时（48袋/件）
	1.空托盘由采购人AGV自动上空托盘。

2.采用机器人码垛，垛形带压箱功能（错位摆放），保证垛形位正和稳定。

3.码垛成品出口线体设置三托缓存位，方便采购人AGV自动转运。

	5
	一物一码要求
	1套
	
	采购人将建设产线一物一码系统，供应商需无条件配合完成与采购人一物一码系统的对接，具体包括但不限于以下内容：

1.纸箱采用预印码，开箱后装箱前将进行预印二维码校验，投标人预留二维码校验设备安装位置，设置废箱排出机构，实现校验不合格纸箱剔除功能。

2.供应商在装箱工位预留工业读码器、支架、光电传感器的安装位置，便于招标人安装单袋产品和纸箱扫码设备。投标人预留与一物一码系统的信号接口，配合一物一码系统实现产品与纸箱的袋箱关系绑定。

3.供应商在码垛工位预留箱码、托盘码扫码设备安装位置，投标人预留与一物一码系统的信号接口，配合一物一码系统实现箱码和托盘层码、垛码信息绑定，实现箱层垛关联（在实现箱层关联的同时，提供每层码箱位置序列，通过接口反馈给一物一码系统或WMS用于堆垛数据建模）。当托盘码不匹配或无法读码时，根据一物一码系统信号反馈实现设备报警提示，人员进行处理。交互信号包括但不限于开始、停止、满层、满垛等信号。

4.装箱工位抓取夹具设置每袋产品检测，可反馈一物一码系统产品抓取和掉落情况；自动补袋需与一物一码系统实现关联关系更新。

5.码垛机器人技术要求：每个箱码放动作信号输出：箱序、层号、层内位置、满层信号、满垛信号；须提供每层码箱位置序列数据接口；须采用 Modbus TCP / 数字 I/O / OPC UA 等标准协议，不得使用私有协议；须支持与采购人自研一物一码系统或 WMS 对接，数据模型由招标人定义，供应商仅提供原始位置/事件数据；须提供接口点位表、协议文档、时序图作为交付物。（ABB机器人负责）


三、技术性能指标（质量标准）

※（一）设备总要求

1.主体结构要求牢固美观，满足现场楼面承重载荷要求。

2.与产品接触部分采用304及以上不锈钢或食品级项目材料，钢材采用国内太钢、宝钢等品牌或者国际品牌材质。

3.设备操作平台及跨梯采用哑光花纹防滑板，均采用304不锈钢制作，防碰撞设计。

4.设备布局美观合理有序，生产线设备间距、设备与墙壁间距满足设备操作、清洁及维护需要，其中自动装箱系统每套之间的间距不低于1米（根据现场布局调整）。

5.设备性能稳定，整线设计使用寿命15年。

6.单套设备在运行时的噪音≤70分贝，职业危害因素的控制符合法律法规的规定。

7.设备自带的防护设施要有实质性的作用(如高温防护、夹伤、压伤)，要完全对操作工进行有效保护。设备要有登高检修作业时的安全防护设计。

8.设备电控设施要求：（1）电控柜采用304不锈钢制作，要防水、防潮、防盐雾腐蚀，离地35厘米以上；（2）电控柜板材厚度≥2mm，电控柜每一个面的面积超过一个平方时需要增加加强筋，以增加柜的稳定性；（3）配置工业空调，自动温控，空调能力要满足电气元件运行温湿度要求（提供计算依据）；（4）电控柜线缆全部采用上进上出。

9.无设备制造的卫生死角，便于清洁。设备底部离地面须有一定的高度，预留卫生清洁通道。线路、气管走隐蔽处，不得暴露在机体外。

10.设备与物料接触部分的零部件需紧固设计，不能有松动脱落等带入异物的质量风险。

11.设备尽量采用螺栓连接形式，减少焊接，连接美观。

12.设备控制系统不得设置密码（基于管理需要需设置密码则提供密码）或其它阻碍采购人自行使用维护系统设备的措施。

13.供应商承诺提供控制程序，所提供程序、图纸和资料应是最终移交版本，所提供资料应包括但不限于：设备清单、操作使用手册、设备维护及故障诊断手册、备品备件清单、维护工具清单及使用说明、易损件清单、外购标准件手册、PLC控制程序、HMI组态程序、电气原理图（需以EPLAN绘制，提供纸质和电子版）及其它未列明但为采购人对设备进行生产运行、维保、点检和技改所需的其它资料，供应商随时按照采购人要求的内容和时间无条件提供。

14.设备设置异常时声光报警系统。

15.所有电、气在车间内指定接口处搭接，供应商负责搭接口后的所有电缆和气管的供货和安装。压缩空气管道采用不锈钢管道。设备进气口配自动排水式三联件，排水接管排放，不能散流地面。

16.所有电、气全部采用304不锈钢封闭式（空箱线）或槽式桥架，电、气路在对应桥架内规则排列固定，不能杂乱无序，便于日常检修和参观，桥架走向需征得采购人同意后方可实施。所有管道采用喷涂方式标识介质和流向。

17.本项目采用TN-S接地保护系统，工作零线N与保护地线PE在接地点后严格分开，凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的所有电气设备金属外壳均须可靠接地。一般设备接地电阻应≤4Ω（如配电箱、电机外壳等），设备外壳接地应就近在建筑物等电位MEB排可靠连接，设备供电接地位置应在附近配电箱内接入。接地导体采用铜质，截面积≥相线50%，多台设备接地线并联至接地干线，禁止串联。

19.供应商应充分调研采购人项目现场，由供应商负责项目实施涉及到的所有土建和建筑变更，包括但不限于开沟、挖坑、预埋、回填、二次浇注、开洞、封堵等内容，所涉及所有费用均包含在投标总价内，采购人不再支付任何费用。

※（二）信息化要求

1.设备PLC预留通讯端口，统一PLC模块，预留联网管理功能。

2.本次采购设备所提供的PLC、变频器、伺服和触摸屏等控制相关硬件的编程软件支持ProfiNet、Modbus TCP/IP和OPC UA等通讯协议。

3.设备程序支持远程本地，手自动，远程联动控制，关键控制参数支持远程下发。

▲（三）主要部件品牌要求

供应商本次项目所选择的生产厂家或品牌应满足下列推荐品牌要求或选择同等及以上档次。（涉及到采购人已有设备除外）

供应商在投标文件中应明确品牌选择且需为唯一品牌。若供应商未选用推荐品牌的，必须在技术部分中详细说明所填报品牌情况并提供有关技术参数、性能、质量标准对照资料，以证明该品牌属于所推荐品牌的同等及以上档次。若中标人提供的其他品牌在技术参数、性能、质量标准等方面无法达到推荐品牌同等及以上标准，采购人有权要求供应商提供推荐品牌用以满足采购要求。
	序号
	名称
	推荐品牌
	备注

	1
	PLC
	西门子、罗克韦尔、三菱、欧姆龙
	

	2
	人机界面触摸屏
	西门子、罗克韦尔、三菱、欧姆龙
	

	3
	伺服电机及控制器
	西门子、三菱、ABB、倍福
	

	4
	变频器
	西门子、三菱、ABB、丹佛斯
	

	5
	轴承
	SKF、FAG、NSK、NTN 
	

	6
	低压元器件
	西门子、施耐德、ABB、欧姆龙
	

	7
	接线端子
	菲尼克斯、魏德米勒、万可
	

	8
	检测传感器
	西门子、SICK、欧姆龙、基恩士 
	

	9
	电机及减速机
	SEW、NORD、LENZE、BAUER
	

	10
	气动元件
	Festo、SMC、ASCO
	

	11
	机器人
	ABB、KUKA、FANUC
	

	12
	整箱检重称
	石田、托利多、大和、碧彩
	


※四、响应文件技术资料要求：

（1）根据白鹤梁厂脆口车间杀菌段、装箱段设备布局尺寸要求，绘制设备布置CAD图。

（2）设备结构原理图。

（3）设备主要尺寸参数。

（4）对技术文件条款的响应及对应的设备响应控制原理、主要参数及实现的功能。

五、踏勘联系方式：

(1)供应商按需在投标前现场踏勘，充分了解现场场地情况、公共辅助项目接口情况和项目量以及采购人的生产车间结构和设备布局情况（现场联系人：潘老师13638232239、李老师18523638800）。

第三篇  项目商务需求

一、工期、地点及验收方式

（一）工期：80日历天，含设备安装调试工期20日历天，合同签订之日起计算（如因特殊情况以采购人下发指令为准）。供应商可根据实际情况缩短合同工期。。

（二）地点：重庆市涪陵区江北街道二渡村一组白鹤梁厂脆口车间。
（三）验收方式：由采购人组织对照合同要求验收。
二、报价要求

1.磋商报价包括完成本项目所需的全部费用，供应商递交响应文件前可前往实地踏勘，以便了解项目情况，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.报价需进行分项报价，包含但不限于改造项目主要设备明细及报价、现场设备安装调试费用、专用工具清单及报价、备品备件清单及报价等。

3.分项格式详见第七篇响应文件编制要求。
三、发票要求

1.本项目要求供应商开具增值税专用发票，税率为13%。
四、付款要求

1、合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%货款作为预付款，即人民币：XXX元整（大写：XXXX元整）。

2、设备制造完成运送至甲方生产现场后，甲乙双方共同完成到货开箱核验，确认设备型号、数量、外观完好无误后，立即启动设备安装调试。设备安装调试完成后连续稳定无故障正常运行满30日，且各项性能指标均符合合同约定标准，乙方向甲方提交书面验收申请及完整的验收技术资料，甲方收到申请后10个工作日内，按采购项目验收规范组织相关方完成履约验收。经甲方验收合格后，乙方开具合同全额13%增值税专用发票给甲方，甲方确认收到发票后7个工作日内向乙方支付合同总价的60%，即人民币：XXX元整（大写：壹佰壹拾叁万贰仟捌佰玖拾元整）。

3、留合同总金额的10%，即人民币XXX元（大写：XXX元整）作为质保金，质保期为贰年；质保期满后，经甲方确认设备在质保期内无乙方应承担责任的质量问题，且乙方已完成全部质保义务的，经乙方书面申请，甲方在7个工作日内无息向乙方支付质保金。

4、付款方式为银行对公转账。

五、质量保证期

（1）所有设备自验收合格并交付业主使用之日起24个月，供应商可选择延长质保期。

（2）质保期内，在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，24小时内响应，48小时内到达用户现场进行维修。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件。

六、其他

 1.其他未列明事宜，由采购人和供应商在合同中详细列明。

注：本篇均为实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

注：本项目为企业采购项目，若参与采购供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	评审标准

	1
	（一）独立法人资格和资质要求
	符合第一篇 采购邀请书第三条“供应商资格条件”的规定。

	2
	（二）业绩要求
	符合第一篇 采购邀请书第三条“供应商资格条件”的规定。

	3
	（三）在信用中国无“严重失信主体名单”、“重大税收违法失信主体名单”记录。
	符合第一篇 采购邀请书第三条“供应商资格条件”的规定。

	4
	（四）响应文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。
	符合第一篇 采购邀请书第三条“供应商资格条件”的规定。

	5
	法定代表人身份证明及授权委托书
	有法定代表人身份证明、授权委托书（若有）。

	6
	磋商保证金
	按照磋商文件要求足额交纳所投项目（包）的保证金。


2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	竞争性磋商文件第二篇、第三篇全部实质性内容。

	
	
	磋商有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》由采购人在磋商现场向供应商提供或者供应商提前自备）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准；最后报价不得高于供应商响应文件中的报价，否则以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商（少于3家的按照实际数量推荐），并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐，以上相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐，以上都相同的，由评审小组投票排序。。

（十一）磋商小组成员为5人及以上时，所有成员评分中去掉一个最高和一个最低分，余下成员评分取算术平均值为该供应商技术部分得分。技术部分得分的最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

二、评审标准

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	技术部分

（43%）
	设计原理的合理性和可行性：15分
	评审要点： 1.设备技术参数的符合性；设备技术性能、设备配置、性能、材质等的匹配性与满足性；设备布局的合理性；产能的符合性以及匹配性。

优得13分-15分，良得10分-13分（不含），一般得7分-10分（不含），差得0分-7分（不含）。
	

	
	
	质量保证措施（连续生产）：10分
	评审要点：供应商对自动装箱线主要设备（包括产品收集布料整形设备、产品分流设备、产品整理机和装箱设备、纸箱自动输送设备）的选型和连续生产的可靠性保证措施进行说明，并结合设备布局方案对设备发生故障时的处理对策进行说明，以保证自动装箱线设备的连续生产要求。评标委员会从保证措施的先进性、可行性和全面性等方面进行综合评定。

优得9分-10分，良得8分-9（不含）分，一般得6分-8（不含）分，差得0分-6（不含）分。
	

	
	
	质量保证措施（装箱质量）：10分
	评审要点：供应商对自动装箱线设备工作流程及设备处理能力进行阐述说明，包括各工作流程的流量分解计算说明、设备能力配置对流量达成的说明、装箱计数准确率和装箱整齐度的保证措施等，保证自动装箱线设备达到处理能力和装箱质量要求。评标委员会从设计方案的可行性、设备的先进性和可靠性等方面进行综合评定。

优得9分-10分，良得8分-9（不含）分，一般得6分-8（不含）分，差得0分-6（不含）分。
	

	
	
	运行的经济性：5分
	评审要点：1.根据运行费用进行测算与评估。2.备品及易损件备件的通用性和经济性。

优得4分-5分，良得3分-4分（不含），一般得2分-3分（不含），差得0分-2分（不含）。
	

	
	
	培训方案：3分
	供应商针对本项目提供详细的培训方案。内容包括但不限于有关设备的使用、维护、保养等方法（以使操作人员具备独立进行操作、故障处理、日常测试和维护保养等工作的能力为目的）。

1.内容完整详实、合理可行、完全满足服务需求，针对性强得3分；

2.内容完整，满足项目需要，基本可行得2分

3.内容有缺陷，基本满足项目需要，可行性不足得1分；

4.内容空泛、不符合实际要求的或未提供，得0分。
	

	2
	商务部分

（7%）
	品牌要求：4分
	 响应文件全部满足第二篇采购需求中“主要部件品牌要求”中推荐品牌的得3 分，其中任意一项目不满足的得0分。
	供应商应在响应文件商务部分提供《主要部件品牌响应表》，并且在表中列明响应的唯一品牌。

	
	
	质量保证期：3分
	 在满足采购文件规定24个月质量保证期的基础上，每延长6个月，得1.5分，最多得3分。
	在响应文件商务部分《商务偏差表》中响应采购文件规定的质保期，或提出优于采购文件的质保期。

	3
	价格部分

（50%）
	报价：50分
	（一）报价评审标准

进入报价评审的供应商的投标总报价得 48 分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.25 分，扣完为止；每减少1%加0.25 分，最多加　2 分。按插入法计算得分。

未参与评标基准价计算的投标总报价，仍应参加计算相应分值。

投标总报价得分最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

（二）评标基准价计算方法

     进入报价评审的供应商的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的投标总报价的评标基准价。

评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

（三）偏差率计算

投标总报价的偏差率计算公式

偏差率=100％×（供应商报价一评标基准价）／评标基准价

偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
	


注：关于采购异常低价问题有关事项的说明

（一）响应报价低于190万元的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序。

（二）磋商小组启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。供应商提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。

（三）磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）各供应商响应文件资料相互混装或者单方混装。

(十一)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

(十二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(十三)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(十四)不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(十五)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（十六）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目采购需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

2.1 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

2.2 以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应满足供应商资格条件（详见“第一篇”）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
2.3 联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行磋商和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任及协议合同金额，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购人和采购代理机构。

2.4 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。
2.5 联合体业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

2.6 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将拒绝该联合体参与采购活动。

2.7以联合体磋商的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行磋商和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

3.磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订采购合同的）。

2.6 法律法规或者本文件规定的其他不予退还的情形。
3.保证金的有效期限在谈判有效期过后三十天继续有效。
（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效响应，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。采购结束后，根据情况采购人可以要求成交的供应商提供1份与纸质版本正本内容一致的电子文档版本响应文件。
2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本、电子文档（如有）均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档（如有）分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）响应文件的退还：所递交的响应文件一律不予退还。
（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人应当在收到评审报告后7个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。
五、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在乌江涪陵榨菜官网（https://www.flzc.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后3个工作日内监督部门提起投诉。

2.供应商应按照要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向监督部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，监督部门自受理投诉之日起5个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
七、采购代理服务费

无。

八、交易服务费

无。

九、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起30日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

十、项目验收

按照文件执行。

十一、供应商纪律
1.供应商有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

第六篇  采购合同格式

涪陵榨菜集团白鹤梁厂脆口车间自动装箱段定制设备改造项目（格式合同）
甲方：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称甲方）

乙方：xxx公司（以下简称乙方） 

签订地点:重庆市涪陵区

甲方所需《涪陵榨菜集团白鹤梁厂脆口车间自动装箱段定制设备改造项目》，已通过竞争性磋商方式完成采购，经磋商小组评审推荐、甲方确认，确定乙方为该项目的成交供应商。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，依据本项目磋商文件、乙方响应文件及成交通知书的约定，经平等协商一致，签订本采购合同，双方共同信守以下条款：

项目名称：涪陵榨菜集团白鹤梁厂脆口车间自动装箱段定制设备改造项目

项目内容：按照甲方采购文件《涪陵榨菜集团白鹤梁厂脆口车间自动装箱段定制设备改造项目》中供货要求进行设计、制作、安装，并达到该文件规定效果，该采购文件作为本合同附件。

合同工期：乙方需在合同签订后80天内完成全部设备的制作、安装并调试至正常投入运行。若因客观不可预见的特殊情况，甲方确需延长供货及安装工期的，双方需就延长的具体时限、相关责任划分协商一致后，签订书面补充协议予以确认，补充协议作为本合同的组成部分共同生效。

验收标准：本项目设备的履约验收，以采购合同约定为直接执行依据，设备的全部技术规格、材质参数、功能性能、安装调试效果及配套服务，均需同时符合合同约定及本项目竞争性磋商采购文件载明的全部技术与商务要求，验收合格后双方共同签署正式履约验收书。

一、合同标的内容和价格

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	涪陵榨菜集团白鹤梁厂脆口车间自动装箱段定制设备改造项目
	1
	套
	
	

	大写：XXX元整（含13%增值税专票）

	价格说明：
1、以上价格包括但不限于合同约定的系统设计、制作、包装、运输、保险、卸货、安装、改造、调试、培训、验收、售后服务、技术资料、13%增值税专用发票等所有费用，项目在实施过程中，无论因任何原因（包括但不限于甲方提出的符合招标文件及技术要求的补充需求、设计优化、现场条件变化等）需要增加设备及设施、调整安装内容所发生的费用均由乙方自行承担，且不得影响项目工期及验收标准）。
2、如果国家税率调整，未开票部分按照不含税价格不变的原则调整合同价格。


二、合同付款约定

1、合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%货款作为预付款，即人民币：XXX元整（大写：XXXX元整）。

2、设备制造完成运送至甲方生产现场后，甲乙双方共同完成到货开箱核验，确认设备型号、数量、外观完好无误后，立即启动设备安装调试。设备安装调试完成后连续稳定无故障正常运行满30日，且各项性能指标均符合合同约定标准，乙方向甲方提交书面验收申请及完整的验收技术资料，甲方收到申请后10个工作日内，按采购项目验收规范组织相关方完成履约验收。经甲方验收合格后，乙方开具合同全额13%增值税专用发票给甲方，甲方确认收到发票后7个工作日内向乙方支付合同总价的60%，即人民币：XXX元整（大写：壹佰壹拾叁万贰仟捌佰玖拾元整）。

3、留合同总金额的10%，即人民币XXX元（大写：XXX元整）作为质保金，质保期为贰年；质保期满后，经甲方确认设备在质保期内无乙方应承担责任的质量问题，且乙方已完成全部质保义务的，经乙方书面申请，甲方在7个工作日内无息向乙方支付质保金。

4、付款方式为银行对公转账。

三、交货地点、发货方式

1、交货地点：甲方指定生产厂厂区内。

2、货运方式：汽运。

3、乙方须按国家通用标准包装全部货物，没有国家标准的，包装应满足运输要求，并能防湿、防潮、防震、防锈、防碰撞等，货物包装费用由乙方承担。由于包装不良所发生的损失，或由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何损害，乙方应承担由此产生的全部费用和损失（包括给第三人造成的损害赔偿）。乙方需要将货物运输至甲方指定地点，运输费及运输保险费均由乙方承担。运输过程中合同设备的损毁、灭失风险均由乙方承担。货物交付甲方前发生的一切风险均由乙方承担。

4、乙方应在合同设备发运后一个工作日内将发运情况(发运时间、件数、随货清单等)通知甲方，货物到达甲方地点后，由乙方负责按甲方要求将货物卸至甲方指定地点，甲方提供必要的配合。

四、验收时间、标准

 1、验收时间及要求：验收时间及要求：设备安装调试完毕后连续稳定无故障正常运行满30日，乙方向甲方提交完整的书面验收申请及技术资料，甲方收到申请后7个工作日内启动验收；验收中发现的不合格项，乙方需在10个工作日内整改完成并重新提交验收申请，甲方收到整改后的验收申请后5个工作日内完成二次复验。

2、验收标准：设备全部技术指标、材质规格、运行性能及配套服务，以本合同及附件约定为直接执行依据，同时需符合本项目竞争性磋商采购文件载明的全部技术要求，所有验收环节需形成正式验收记录，双方签字确认后出具履约验收书。

 五、质量保证及售后服务

1、质保期为24个自然月，自甲乙双方共同签署本项目正式履约验收书、设备验收合格之日起算。

2、质保期内，若非因甲方人为故意损坏、违规操作或第三方私自拆改导致设备故障，乙方免费提供保修所需的全部备品备件，所有维修、技术服务均不收取任何费用。

3、质保期内技术服务：设备出现故障时，乙方接到甲方通知后2小时内作出响应，48小时内到场完成故障排查与维修；若48小时内无法修复，乙方须在3个工作日内提供同规格备用设备供甲方临时使用，直至故障设备修复完成。质保期内所有维修及服务全部免费。

4、质保期届满后的技术服务：设备出现故障时，乙方接到甲方通知后48小时内提供技术支持或到场完成故障维修，备件收费标准不高于同期乙方向同行业同规模客户提供的同型号备件的公开最低供货价格。

六、设备质量违约与违约责任条款

1、乙方须在本合同约定的工期内完成全部合同货物的安装调试，确保设备各项性能指标达到本合同附件、竞争性磋商采购文件中明确约定的产品生产工艺技术要求。若设备经调试后未达到约定标准，乙方须在10个工作日内完成全部整改工作，整改产生的所有人工、材料、调试等相关费用均由乙方自行承担。

2、若10个工作日整改期限届满，设备经复验仍未达到合同及采购文件约定的技术标准，导致本合同目的无法实现的，视为乙方根本违约。甲方有权向乙方发出书面质量异议告知，乙方可在收到告知后3个工作日内提出书面异议及佐证材料，双方就质量问题无争议后，甲方有权单方发出合同解除通知。

3、乙方须在收到甲方正式解除通知后7个工作日内，全额返还甲方已支付的全部合同款项，并向甲方支付合同总金额10%的违约金。若前述违约金不足以覆盖甲方实际遭受的全部损失（包括但不限于甲方为履行本合同支出的直接费用、另行采购同类货物产生的合理差价损失、符合可预见性规则的生产延误可得利益损失等），乙方须在甲方发出损失明细通知后7个工作日内补足差额部分。前述损失总金额不得超过乙方在订立本合同时，依据行业惯例和项目背景能够预见到的因违约可能造成的损失范围。

4、合同解除后，乙方须在甲方书面指定的不超过15个工作日的合理期限内，完成现场设备的拆除、清运及场地清理工作，由此产生的全部人工、运输、处置费用均由乙方自行承担。若乙方逾期未完成清场，甲方有权自行处置现场遗留设备，产生的费用直接从乙方未结款项中抵扣，不足部分甲方有权向乙方追偿。

5、本合同项下约定的各项违约金、赔偿金，需由双方就违约事实、损失金额共同签字确认后，甲方有权直接从尚未支付的合同款项中进行全额抵扣；抵扣后仍有不足的部分，乙方须在甲方发出书面补足通知后7个工作日内足额支付至甲方指定账户

七、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，包括但不限于战争、重大突发公共卫生事件、严重火灾、水灾、台风、地震及其他经项目属地应急管理等法定主管部门认定的自然灾害事件。

2、合同任何一方因受不可抗力事件影响，无法按时履行合同义务的，其履行期限将根据不可抗力实际影响履约的天数作对等顺延，顺延的具体时长由双方结合事件实际影响程度友好协商后书面确认；双方经协商无法达成一致的，可共同提请本项目属地政府采购监管部门进行协调认定。

3、受不可抗力影响的一方（以下简称“受阻方”）须在不可抗力事件发生后24小时内，通过合同约定的电子邮箱或指定联系人电话第一时间告知另一方，并在事件发生后14个自然日内，以特快专递方式向另一方邮寄对应法定主管机构出具的有效不可抗力证明文件，供对方核验确认。

4、受阻方须尽最大合理努力采取必要措施降低不可抗力造成的损失扩大，若因受阻方未及时采取减损措施导致损失进一步扩大，扩大部分的损失由受阻方自行承担。

5、若不可抗力事件持续超过30个自然日，导致本合同核心目的已无法正常实现，双方均有权书面通知对方无责解除本合同，互不承担违约赔偿责任；合同解除后，双方对已完成验收合格的设备及服务部分按实结算，甲方已支付的超出已完成部分的款项，乙方须在合同解除后7个工作日内全额返还。

6、不可抗力事件结束后，受阻方须在24小时内书面告知另一方事件终止情况，双方尽快协商恢复后续剩余履约工作的具体安排。

八、其他条款 

1、本合同经甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效；合同全部义务履行完毕、设备完成最终交验、甲方结清全部合同款项且质保期满后，本合同终止，但保密条款、争议解决条款及双方约定的终身维修服务义务不受合同终止影响，持续有效。

2、本合同的任何修改、补充或删除，均须经双方协商一致，签署由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章的书面补充协议后方可生效，任何口头形式的变更均不具备法律效力。

3、本合同履行过程中产生的未尽事宜，由双方友好协商解决；如发生争议，双方优先通过协商处理，协商不成的，可共同提请项目属地政府采购监管部门居中协调，协调仍无法达成一致的，双方约定向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

4、本合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文共同对甲乙双方具备同等法律约束力。

5、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，所有文本具有同等法律效力。

6、甲方发布的本项目竞争性磋商采购文件、乙方提交的本项目竞争性磋商响应文件，以及本合同的全部附件，均作为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力；若前述文件与本合同正文约定的实质性内容不一致，‌以本项目竞争性磋商采购文件和乙方响应文件的约定为准‌；本合同正文未作约定的事项，以甲方竞争性磋商采购文件的明确约定为准。

--------------------------

（以下无正文）

甲方：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司          乙方：

委托代理人：                                  委托代理人：

税号：91500102208552322T                      税号：

帐号：31-6101 0104 0006 411                   帐号：

开户行：农行涪陵分行营业部                    开户行：

地址：重庆市涪陵区江北街道办事处              地址：

      二渡村1社                                    

签订日期：                                    签订日期：

附件一：供货要求（详见涪陵榨菜集团白鹤梁厂脆口车间自动装箱段定制设备改造项目）
第七篇  响应文件编制要求
一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）分项报价明细表

二、技术部分

三、商务部分

（一）商务承诺函
（二）主要部件品牌响应表
（三）商务偏差表
（四）其它优惠服务承诺（格式自定）
四、资格条件及其他

（一）提供第一篇采购邀请书第三条“供应商资格条件”内容所要求的证明及材料

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）其他资料
五、其他资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

       （采购人名称）：

我方收到_涪陵榨菜集团白鹤梁厂脆口车间自动装箱段定制设备改造项目__（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.我方完全愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的货物或服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：      元。以我公司最后报价为准。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1  份，副本 1  份，电子文档  / 份。

3.我方承诺：本次磋商的响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：  

电话：                                        

联系人：

                                                  年   月   日

（二）分项报价明细表

1. 投标货物分项报价表
                                                                  单位：人民币元

	序号
	分项名称
	规格和型号
	品牌或制造厂名称
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	
	


供应商：                            （盖单位法人章） 

法定代表人（或其授权代表）：：               （签名或盖章） 


年 
月 
日

2. 所需进口元器件、原材料清单及报价表（含入投标总价）

单位：人民币元
	序号
	名称
	规格和型号
	品牌或制造厂名称
	数量
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


供应商：                            （盖单位法人章） 

法定代表人（或其授权代表）：：               （签名或盖章） 


年 
月 
日

3. 专用工具清单及报价表（含入投标总价）

单位：人民币元
	序号
	名称
	规格和型号
	品牌或制造厂名称
	数量
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


供应商：                            （盖单位法人章） 

法定代表人（或其授权代表）：：               （签名或盖章） 


年 
月 
日

4. 货物质量保证期内的备品备件清单及报价表（含入投标总价）

单位：人民币元
	序号
	名称
	规格和型号
	品牌或制造厂名称
	数量
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


供应商：                            （盖单位法人章） 

法定代表人（或其授权代表）：：               （签名或盖章） 


年 
月 
日

5. 货物质量保证期外的备品备件清单及报价表（不含入投标总价）

单位：人民币元
	序号
	名称
	规格和型号
	品牌或制造厂名称
	数量
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


供应商：                            （盖单位法人章） 

法定代表人（或其授权代表）：：               （签名或盖章） 


年 
月 
日

（三）报价合理性说明（如有）
（磋商报价低于异常低价警戒线时提供，格式自拟，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。）

二、技术部分
（一）技术响应承诺函

                （采购人名称）：

我方收到涪陵榨菜集团白鹤梁厂脆口车间自动装箱段定制设备改造项目（项目名称）的磋商文件，我方承诺完全响应并满足第二篇“项目供货要求”中全部实质性内容。
供应商：                          法定代表人（或其授权代表）：
（供应商公章）                                 （签署或盖章）

                                            年     月     日

（二）第四篇磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止二、评审标准中第1条“技术部分”要求的资料或方案等。
三、商务部分
（一）商务承诺函

                （采购人名称）：

我方收到涪陵榨菜集团白鹤梁厂脆口车间自动装箱段定制设备改造项目（项目名称）的磋商文件，我方承诺完全响应并满足第三篇“项目商务需求”中全部内容。
供应商：                          法定代表人（或其授权代表）：
（供应商公章）                                 （签署或盖章）

                                            年     月     日

（二）主要部件品牌响应表
	序号
	名称
	采购人推荐品牌
	供应商响应品牌

（每项只能响应唯一品牌）

	1
	PLC
	西门子、罗克韦尔、三菱、欧姆龙
	

	2
	人机界面触摸屏
	西门子、罗克韦尔、三菱、欧姆龙
	

	3
	伺服电机及控制器
	西门子、三菱、ABB、倍福
	

	4
	变频器
	西门子、三菱、ABB、丹佛斯
	

	5
	轴承
	SKF、FAG、NSK、NTN 
	

	6
	低压元器件
	西门子、施耐德、ABB、欧姆龙
	

	7
	接线端子
	菲尼克斯、魏德米勒、万可
	

	8
	检测传感器
	西门子、SICK、欧姆龙、基恩士 
	

	9
	电机及减速机
	SEW、NORD、LENZE、BAUER
	

	10
	气动元件
	Festo、SMC、ASCO
	

	11
	机器人
	ABB、KUKA、FANUC
	

	12
	整箱检重称
	石田、托利多、大和、碧彩
	


供应商：                            （盖单位法人章） 

法定代表人（或其授权代表）：：               （签名或盖章） 


年 
月 
日

（三）商务偏差表
	序号
	采购文件要求
	响应文件应答
	有无偏差（正偏差、无偏差）
	偏差说明

	1
	质量保证期：  

（1）所有设备自验收合格并交付业主使用之日起24个月，供应商可选择延长质保期。
	质量保证期：  

（1）所有设备自验收合格并交付业主使用之日起         个月。
	
	


（四）其它优惠承诺（格式自定，加盖公章）
四、资格条件
（一）提供第一篇采购邀请书第三条“供应商资格条件”内容所要求的证明及材料

1.有效的营业执照

2.ISO9001资质证书复印件

3.制造商资格声明

制造商资格声明

1.制造商基本情况
制造商名称：                                  ；
制造商地址：                                  ；
成立和/或注册日期：                           ；
注册资金：                                    ；
近期资产负债表（从    年   月至    年   月止 ）
a.固定资产：                                  ；
b.流动资产：                                  ；
c.资产负债率：                                。
2.制造商生产经营情况
（1）近 3 年的年营业额：                              ；
（2）投标产品年生产能力：                             ；
（3）投标产品年销售业绩：                             ；
a.主要客户名称：                            ；
b.主要客户联系方式：                        ；
c.合同名称及合同号：                        。
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
盖单位公章：                                      
法定代表人或其授权代表（签字）：                  
电       话：                                     
电 子 邮 件：                                     
签 字 日 期：                                     
4.业绩要求

5.承诺
承诺函
致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

我方收到涪陵榨菜集团白鹤梁厂脆口车间自动装箱段定制设备改造项目（项目名称）的磋商文件，我单位承诺如下：
（1）通过网站进行查询，我方在信用中国无“严重失信主体名单”、“重大税收违法失信主体名单”记录。

（2）我单位递交的响应文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）：
（供应商公章）                                 （签署或盖章）

                                            年     月     日

（二）法定代表人身份证明书（格式）
磋商项目名称： 涪陵榨菜集团白鹤梁厂脆口车间自动装箱段定制设备改造项目 
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）
磋商项目名称： 涪陵榨菜集团白鹤梁厂脆口车间自动装箱段定制设备改造项目 
致：                     （采购人名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）其他资料
采购文件要求的其他资料或者供应商认为需要提供的其他资料（如有）。

五、其他资料
（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：例如供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

六、最终磋商报价表（样表）
项目名称：涪陵榨菜集团白鹤梁厂脆口车间自动装箱段定制设备改造项目
	序号
	最终磋商报价（元）
	工期
	质量标准

	1
	
	符合磋商文件要求
	符合磋商文件要求

	最终磋商报价（大写）：
	

	注：

1.已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准；最后报价不得高于供应商响应文件中的报价，否则以供应商响应文件中的报价为准。

2.该最终磋商报价表不用放在响应文件中，在磋商现场二次报价时额外提供。

3.委托代理人签字的应与响应文件中授权委托书信息一致。


供应商名称：                                                 
            法定代表人或其委托代理人：　           （签名或盖章）
     年     月           日
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