重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

开味公司窖池新增隔断及窖池面层环氧树脂涂层维修工程项目

采购文件
我公司拟对开味公司窖池新增隔断及窖池面层环氧树脂涂层维修工程项目进行采购确定合作单位及价格，诚邀有相关资质的单位参与。现将相关事项说明如下：

一、采购项目概况
（一）项目名称：开味公司窖池新增隔断及窖池面层环氧树脂涂层维修工程项目。
（二）计划工期：40日历天。
（三）项目工程量：详见工程量清单。

（四）质量验收标准：详见技术方案中要求。
（五）施工内容：详见技术方案中要求。

（六）安全文明施工要求：详见技术方案中要求。
（七）增值税发票要求：开具不低于3%的增值税专用发票。

（八）采购限价：含税价135,517.08元。

（九）项目概况：本次施工内容为窖池内部新建钢筋混凝土隔墙，需将1个大窖池平均分隔为4个小窖池。此外，本次施工还需对原窖池池壁抹灰层进行铲除、清理及表面修补，待新建隔墙强度及含水量满足环氧施工要求后，开展食品级三布六涂环氧树脂施工。原窖池内空规格为7.4m×5.5m×3.8m，设计墙体厚度30cm（隔墙顶部位置加宽至50cm、悬挑厚度10cm），结构形式为双层双向配筋现浇钢筋混凝土墙，需与原有窖池池壁、池底通过植筋方式连接固定。

项目概况内容仅作参考，具体实施内容由响应单位结合《开味公司窖池新增隔断及窖池面层环氧树脂涂层维修工程项目-技术方案》了解现场后，根据现场情况及采购人提供的清单自行进行报价。
二、响应有关说明
（一）踏勘：响应人可前往现场踏勘并与维修单位进行充分沟通，以便获取响应人须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。无论响应人是否踏勘过现场，均视为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。

踏勘时间：响应截止时间前。

踏勘地点：辽宁开味食品有限公司。
（二）采购文件的获取

凡有意向参加者，请于咨询及采购文件公告期限日内，登录乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）直接下载采购文件、答疑补遗等所有比价前发出的有关文件资料，不论响应人下载与否，采购人都视为响应人全部知晓有关采购过程和所有事宜。在采购公告发布至响应截止时间期间，各潜在响应人应随时关注乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）上采购人发布的与本项目采购相关的内容。

（三）响应文件递交方式：响应截止时间前，响应人将签字盖章完整的PDF版本响应文件【1份】发送到采购人指定邮箱：yuanyuan@flzc.com。邮件主题为“xxx公司投开味公司窖池新增隔断及窖池面层环氧树脂涂层维修工程项目”。
（四）响应文件递交开始时间：采购文件发布之日。
（五）响应文件递交截止时间:2026年10月19日 09点30分（北京时间）。
（六）评审时间：2026年10月19日09时30分（北京时间）。

（七）评审地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司当日指定会议室。

（八）响应文件的有效期：90日历天（从提交响应文件截止日起计算）。

（九）响应文件递交截止时间止，响应人少于3个的,可以打开报价继续往下评审。
三、响应人资格要求

（一）响应人具备独立的法人资格及有效的营业执照 
提供：营业执照复印件并加盖响应单位鲜公章。

（二）响应人具备国家建设行政主管部门颁发有效的建筑业企业资质证书
提供：建筑业企业资质证书复印件并加盖响应单位鲜公章。
（三）需根据现场踏勘及现场沟通事项编制施工组织方案（重点要求：施工进度控制、质量控制等）
提供：施工组织方案并加盖响应单位鲜公章。
四、保证金缴纳及退还方式
（一）保证金应以银行转账形式提交。

响应人应足额交纳比选保证金（保证金金额：人民币2,700.00元)并汇至对应的账户，比选保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。

户名：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

开户行：中信银行重庆涪陵支行

账 号：7422010182100003830

各响应人在银行转账（电汇）时，付款凭证备注栏中注明是“开味公司窖池新增隔断及窖池面层环氧树脂涂层维修工程项目比选保证金”，可简写成：“开味窖池环氧涂层比选保证金”。各响应人须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）比选保证金退还方式

非成交候选人比选保证金在评审结束后10个工作日内无息退还，成交候选人比选保证金在签订合同后10个工作日内无息退还。

五、响应报价

（一）本次响应均以人民币报价。

（二）响应人应严格按照“响应文件格式”的“报价表”格式认真填写响应报价，分部分项合价计算出的结果应与总金额一致。
（三）报价方式：全费用综合单价。
（四）本工程以全费用综合单价*工程量作为该工程的承包价。响应人需将为完成本项目所需的人工、材料、设备、卸车、转运、检测、管理、安全措施、设备设施防护、利润等所有费用包含在报价中。本次工程施工范围内，所有拆除物及施工全过程产生的建筑垃圾，均由中选施工单位全权负责收集、分类、运输及合规处置，采购人不承担任何相关费用。
（五）本工程采购设置最高限价，最高限价为：含税价135,517.08元。响应人的响应总报价不得超过最高限价。

六、评审方式及结果公布
（一）本次评审采用经评审的最低价法，顺序如下：
1.评审小组按照本采购文件【三、响应人资格要求】进行资格评审，判断是否合格，资格合格的进入下一步评审。

2.评审小组查看各响应人比选保证金是否在响应文件截止时间前到账，到账的进入下一步评审。

3.资格合格、保证金到账的按照【五、响应报价】进行响应总报价最高限价评审。

以上审查合格的响应人中按经过以下原则调整后的响应总报价由低到高的顺序排序推荐成交候选人。

响应报价评审采用按照以下原则进行：

1.若所有响应人报价均为相同税率的增值税专用发票，则按照含税总额比较。

2.若所有响应人报价中存在发票税率不相同的，则按换算后的无税价进行比较。
（二）成交单位的确定

审查合格的响应人中，响应报价排序第一名的成为第一成交候选人，第二名成为第二成交候选人，依次类推。第一成交候选人有与采购人洽谈签订合同的优先权，若候选人自动放弃或合同未签订成功，则采购人与第二成交候选人洽谈签订合同，依次类推。合同洽谈签订成功的候选人即为成交单位。
（三）成交价的确定

以响应单位的响应总报价作为成交价，报价表中各分项小计相加应与报价表中合计一致，同时应与报价函中大小写金额一致，不一致的以报价函中大写金额为准。

（四）结果公布

比选人在收到评审报告后3日内将评审结果在  乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/） 上进行公示，公示期不少于1个工作日。成交候选人公示期间没有收到异议或相关异议不成立的，比选人在成交候选人公示期结束后，在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/）  上公示成交结果，并由采购人依法依规发出成交通知书。
七、响应文件编写

（一）资格文件。包括该采购文件【三、响应人资格要求】中所涉及的证照资料及相关支撑文件或者说明。
（二）报价文件。响应人应严格按照“响应文件格式”的“报价表”格式认真填写响应报价。报价表必须加盖响应单位鲜公章。
八、相关咨询

（一）技术及踏勘咨询

联系人：敖老师    联系电话：18983594746        

（二）采购咨询   

联系人：杨老师    联系电话：13101153502
九、响应文件组成 

（一）资格文件（格式附后）

（二）报价文件（格式附后）

十、响应文件格式

开味公司窖池新增隔断及窖池面层环氧树脂涂层维修工程项目

（项目名称）
响应文件
资格文件
响应人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）
    年    月    日

目录

（1）营业执照

（2）建筑业企业资质证书

（3）施工组织方案

（4）响应人基本情况表

（5）保证金回单
（1）营业执照复印件并加盖响应单位鲜公章。
（2）建筑业企业资质证书复印件并加盖响应单位鲜公章。

（3）施工组织方案并加盖响应单位鲜公章。
（4）响应人基本情况表
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

开味公司窖池新增隔断及窖池面层环氧树脂涂层维修工程项目

响应人基本情况表

	响应人名称

（盖单位公章）
	

	企业法人代表
	
	业务联系电子邮箱
	

	业务联系人
	
	业务联系人电话
	

	企业基本情况介绍
	


（5）保证金回单
 开味公司窖池新增隔断及窖池面层环氧树脂涂层维修工程项目（项目名称）
响应文件
报价文件
响应人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）
    年    月    日

（1）报价函
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了
开味公司窖池新增隔断及窖池面层环氧树脂涂层维修工程项目

（项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）
       （¥           ）的总报价进行报价，增值税专用发票税率为：             。工期达到采购文件的要求， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到采购文件的要求。

2.我单位的响应有效期为：90日历天（从提交响应文件截止日起计算）。

3.如我方成为成交供应商：

（1）我方承诺在收到通知后，在通知规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方承诺以不低于采购文件施工方案要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。

响应单位：                     （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名或盖章）

年   月   日

（2）报价表（必须加盖响应单位公章）
响应人结合《开味公司窖池新增隔断及窖池面层环氧树脂涂层维修工程项目-技术方案》要求、实地踏勘情况以及自身经营条件，按照以下报价表格式填报，响应人响应总报价（含税）不得超过采购文件最高限价。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	A
	建筑工程
	
	
	
	
	

	1
	041001003001
	拆除基层
	[项目特征]
1.隔墙位置拆除抹灰层、凿毛、冲洗清理等
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输
	m
	55
	
	
	

	2
	070101005001
	池隔墙
	[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.养护，表面打磨等
	m3
	30
	
	
	

	3
	010515001001
	现浇构件钢筋
	[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	2.95
	
	
	

	4
	010516B01001
	植筋连接
	[工作内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥
	个
	384
	
	
	

	本页小计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	A
	环氧树脂（三布六涂）
	
	
	
	
	

	1
	011103003001
	基层处理、抗裂砂浆/抹灰及界面剂、食品级环氧树脂池底、池壁等（三布六涂）
	[项目特征]
一、基层处理：1.部位:腌池底板、池壁、翻边
2.基层处理:打磨，把原抹灰层面层部分（腐蚀部分）全部磨掉，把高于基面的突出部分磨平、修补等，破损池砍拆除及植筋浇筑等。
3.界面剂材料类型:特制混凝土硬化剂
4.材料要求:满足招标方的技术标准要求
5.工艺要求:喷、滚、涂或刷等
6环氧砂浆/抗裂砂浆遍数、抗裂砂浆厚度:二遍，二遍5mm厚。
7.材料品种:抗裂砂浆/环氧砂浆
8.材料要求:满足招标方的技术标准要求
9.工艺要求:刮二遍，表面平整，无空鼓、开裂、无蜂窝状，粘合牢固   
  二、环氧树脂（三布六涂）   
1.涂刷部位:窖池底板、池壁、翻边
2.漆品种:食品级环氧树脂
3.环氧底涂::食品级环氧底涂采用滚涂方式打底，涂满池壁表面，使底料充分渗透至池壁基础，固化12小时以上。
4.环氧三布四涂:采用间歇法施工（具体参照技术文件）
5.环氧面层:用食品级环氧面漆均匀滚涂一道，面漆施工完毕表面无漏涂及流坠现象
6.环氧涂层厚度:施工完成后，涂层均匀、最低涂层厚度≥1.2mm，涂层粘接牢固、无气泡，表面涂层光滑、无流痕，成品颜色观感良好

[工作内容]

1.基层处理（具体参照技术文件及现场实际情况）

2.界面剂施工

3.抗裂砂浆2遍或环氧砂浆施工及养护                                 4.环氧树脂底涂、中间涂层（三布四涂）、面涂
	m2
	495
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	合计
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