重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目

采购文件
我公司拟对华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目进行采购确定合作单位及价格，诚邀有相关资质的单位参与。现将相关事项说明如下：

一、采购项目概况
（一）项目名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目。
（二）计划工期：10日历天。
（三）项目工程量：详见工程量清单。

（四）质量验收标准：详见技术方案中要求。
（五）施工内容：详见技术方案中要求。

（六）安全文明施工要求：详见技术方案中要求。
（七）增值税发票要求：开具不低于3%的增值税专用发票。

（八）采购限价：含税价95,000.00元。

（九）项目概况：本项目针对原料车间现有前处理设备改造、基础设施布局不合理，以及男女更衣室陈旧老化、卫生防护不达标等问题，实施系统性升级改造，主要改造内容包括：男女员工更衣室整体翻新、出入口洗手消毒系统升级、螺旋槽回填改造、渗漏排水管整体更换。本次改造完成后，将解决当前生产运营中存在的空间布局不合理、环境卫生不达标、排水管线渗漏不畅、地面结构不符合食品生产规范要求等问题，有效改善员工工作环境与生产作业条件，消除卫生安全隐患，全面满足食品生产合规性要求。

本项目属于维修改造工程，施工内容零散繁琐，现场不确定因素多，且工期要求紧张，部分施工参数需根据现场实际情况和厂方沟通后确认，要求报价单位具备适配现场动态调整的履约能力。项目概况内容仅作参考，具体实施内容由响应单位结合《华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目-技术方案》到现场自行踏勘后，根据现场情况及采购人提供的清单自行进行报价。
二、响应有关说明
（一）踏勘：响应人前往现场踏勘并与维修单位进行充分沟通，以便获取响应人须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。无论响应人是否踏勘过现场，均视为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。

踏勘时间：响应截止时间前。

踏勘地点：重庆市涪陵区珍溪镇裕民路1号。
（二）采购文件的获取

凡有意向参加者，请于咨询及采购文件公告期限日内，登录乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）直接下载采购文件、答疑补遗等所有比价前发出的有关文件资料，不论响应人下载与否，采购人都视为响应人全部知晓有关采购过程和所有事宜。在采购公告发布至响应截止时间期间，各潜在响应人应随时关注乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）上采购人发布的与本项目采购相关的内容。

（三）响应文件递交方式：书面递交纸质响应文件1份。【响应文件须装订成册，原则应编制目录，逐页标注页码（原则上装订成一册）】，本项目不接受电子的响应文件和邮件。
（四）响应文件递交时间:2026年08月21日9时00分至2026年08月21日9时30分（响应文件递交截止时间）。
（五）响应文件递交地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司当日指定会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村1组）。
（六）响应文件递交截止时间：2026年08月21日9时30分（北京时间）。
（七）评审时间：2026年08月21日9时30分（北京时间）。

（八）评审地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司当日指定会议室。

（九）响应文件的有效期：90日历天（从提交响应文件截止日起计算）。
三、响应人资格要求

（一）响应人具备独立的法人资格及有效的营业执照 
提供：营业执照复印件并加盖响应单位鲜公章。

（二）响应人具备国家建设行政主管部门颁发有效的建筑业企业资质证书
提供：建筑业企业资质证书复印件并加盖响应单位鲜公章。
（三）响应人具备厂房维修工程的施工案例且履约良好（金额：5万元及以上）。
提供：类似案例合同（金额5万元及以上）或验收报告并加盖响应单位鲜公章。

（四）需根据现场踏勘及现场沟通事项编制施工组织方案（重点要求：施工进度控制、质量控制等）
提供：施工组织方案并加盖响应单位鲜公章。
（五）现场履约能力要求（提供承诺）
提供：承诺并加盖响应单位鲜公章（承诺格式附后）。
四、响应报价

（一）本次响应均以人民币报价。

（二）响应人应严格按照“响应文件格式”的“报价表”格式认真填写响应报价，分部分项合价计算出的结果应与总金额一致。
（三）报价方式：全费用综合单价。
（四）本工程以全费用综合单价*工程量作为该工程的承包价。响应人需将为完成本项目所需的人工、材料、设备、卸车、转运、检测、管理、安全措施、设备设施防护、利润等所有费用包含在报价中。本次工程施工范围内，所有拆除物及施工全过程产生的建筑垃圾，均由中选施工单位全权负责收集、分类、运输及合规处置，采购人不承担任何相关费用。
（五）本工程采购设置最高限价，最高限价为：含税价95,000.00元。响应人的响应总报价不得超过最高限价。

五、评审方式


（一）本次评审采用经评审的最低价法。

评审小组按照本采购文件【三、响应人资格要求】进行资格评审，判断是否合格。按照【四、响应报价】进行响应总报价最高限价评审，以上审查合格的响应人中按经过以下原则调整后的响应总报价由低到高的顺序排序推荐成交候选人。

响应报价评审采用按照以下原则进行：

1.若所有响应人报价均为3%增值税专用发票，则按照含税总额比较。

2.若所有响应人报价中存在发票税率不相同的，则按换算后的无税价进行比较。
（二）成交单位的确定

审查合格的响应人中，响应报价排序第一名的成为第一成交候选人，第二名成为第二成交候选人，依次类推。第一成交候选人有与采购人洽谈签订合同的优先权，若候选人自动放弃或合同未签订成功，则采购人与第二成交候选人洽谈签订合同，依次类推。合同洽谈签订成功的候选人即为成交单位。
（三）成交价的确定

以响应单位的响应总报价作为成交价，报价表中各分项小计相加应与报价表中合计一致，同时应与报价函中大小写金额一致，不一致的以报价函中大写金额为准。

六、响应文件编写

（一）资格文件。包括该采购文件【三、响应人资格要求】中所涉及的证照资料及相关支撑文件、说明或承诺。
（二）报价文件。响应人应严格按照“响应文件格式”的“报价表”格式认真填写响应报价。报价表必须加盖响应单位鲜公章。
七、相关咨询

（一）技术及踏勘咨询

联系人：敖老师    联系电话：18983594746        

（二）采购咨询   

联系人：杨老师    联系电话：13101153502
八、响应文件组成 

1.资格文件（格式附后）

2.报价文件（格式附后）

九、响应文件格式

华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目（项目名称）
响应文件
资格文件
响应人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）
    年    月    日

目录

（1）营业执照

（2）建筑业企业资质证书

（3）类似案例合同或验收报告
（4）施工组织方案

（5）现场履约能力要求（提供承诺）

（6）响应人基本情况表

（1）营业执照复印件并加盖响应单位鲜公章。
（2）建筑业企业资质证书复印件并加盖响应单位鲜公章

（3）类似案例合同（金额5万元及以上）或验收报告并加盖响应单位鲜公章。

（4）施工组织方案并加盖响应单位鲜公章。
（5）现场履约能力承诺书
承诺

 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 （采购人名称）：
我公司          （响应人名称）参加了贵单位 华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目（项目名称）的报价，自愿作出以下承诺：

1.我单位具备自有施工班组，项目负责人具备3年及以上工业维修改造项目管理经验，能够在中选后24小时内组织施工人员进场；
2.我单位可满足本项目边生产边施工、工期紧张的要求，能够根据现场实际情况动态调整施工方案，及时配合厂方沟通确认现场参数，保障项目按要求完工。
响应人：                      （盖单位鲜公章）

法定代表人（或授权委托人）：         （签名或盖章）

    年    月    日
（6）响应人基本情况表
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目
响应人基本情况表

	响应人名称

（盖单位公章）
	

	企业法人代表
	
	业务联系电子邮箱
	

	业务联系人
	
	业务联系人电话
	

	企业基本情况介绍
	


  华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目（项目名称）
响应文件
报价文件
响应人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）
    年    月    日

（1）报价函
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了
华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目（项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）
       （¥           ）的总报价进行报价，增值税专用发票税率为：             。工期达到采购文件的要求， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到采购文件的要求。

2.我单位的响应有效期为：90日历天（从提交响应文件截止日起计算）。

3.如我方成为成交供应商：

（1）我方承诺在收到通知后，在通知规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方承诺以不低于采购文件施工方案要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。

响应单位：                     （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名或盖章）

年   月   日

（2）报价表（必须加盖响应单位公章）
响应人结合《华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目-技术方案》要求、实地踏勘情况以及自身经营条件，按照以下报价表格式填报，响应人响应总报价（含税）不得超过采购文件最高限价。

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目
	
	第  1  页  共  12  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	
	原换鞋室、男女更衣室
	
	
	
	
	

	1
	011614002001
	衣柜基础拆除
	[项目特征]
1.具体规格尺寸见现场
2.拆除
3.修补等
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m
	19.4
	
	
	

	2
	011612002001
	洗手台基础拆除
	[项目特征]
1.具体规格尺寸见现场
2.拆除
3.修补等
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	套
	1
	
	
	

	3
	011612002002
	洗脚池拆除
	[项目特征]
1.具体规格尺寸见现场
2.拆除
3.修补等
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	套
	1
	
	
	

	本页小计
	
	


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	4
	011602001001
	沉沙井混凝土拆除
	[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	0.43
	
	
	

	5
	010102001001
	沉沙井土石方开挖
	[工作内容]
1.排地表水
2.凿石
3.场内运输
	m3
	1
	
	
	

	6
	010401011001
	砖检查井（沉沙井砌筑、抹灰、池底混凝土、接口位置处理）
	[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.铺设垫层
3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.砌砖
5.刮缝
6.井池底、壁抹灰
7.抹防潮层
8.材料运输
	座
	1
	
	
	

	7
	030906003001
	剔堵槽、沟（排水沟）
	[项目特征]
1.排水沟混凝土地面切割
2.排水沟混凝土凿打、土石方开挖
3.修补等
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m
	16
	
	
	

	本页小计
	
	


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	8
	010401003002
	砌排水沟砖
	[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	1.55
	
	
	

	9
	011101007002
	排水沟沟底浇筑混凝土（厚10cm)
	
	m2
	15
	
	
	

	10
	011201001003
	排水沟抹灰
	[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	m2
	16
	
	
	

	11
	011204003002
	排水沟贴砖（沟壁及沟底）
	[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	25
	
	
	

	12
	070205002001
	不锈钢盖板（排水沟）
	[工作内容]
1.盖板制作、运输、安装
	m
	16
	
	
	

	13
	010401011002
	沉沙井及原检查井井盖整修等
	[项目特征]
1.根据现场情况制作安装检查井盖板（含拆除、修补、降低等）
[工作内容]
1.拆除
2.安装
3.修补等
	座
	2
	
	
	

	本页小计
	
	


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	14
	030906003002
	剔堵槽、沟（安装排水管开槽）
	[项目特征]
1.根据现场实际情况割缝、开槽、恢复等
[工作内容]
1.开槽
2.恢复等
	m
	6
	
	
	

	15
	060105009001
	排水管UPVC75
	[工作内容]
1.制作、安装（主材、辅材）
	m
	6
	
	
	

	16
	031004002001
	304不锈钢洗手盆制安
	[项目特征]
1.参照厂里现有的304不锈钢洗手盆（双盆）材质、厚度、规格。
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	套
	1
	
	
	

	17
	011501020001
	304不锈钢洗手盆基础、外立面贴砖
	[项目特征]
1.基础砌砖、外表面贴砖（高度按厂里要求实施）
[工作内容]
1.砌砖、贴砖等
	套
	2
	
	
	

	18
	031004014001
	给、排水附(配)件304不锈钢洗手盆下水
	[工作内容]
1.安装
	组
	4
	
	
	

	19
	031004014002
	制安单冷电池感应不锈钢龙头
	[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	
	

	20
	031004008001
	制安304不锈钢消毒池
	[工作内容]
1.按现场及厂里要求拆除地面（厚约10cm)/浇筑等
2.制作安装304不锈钢消毒池等
[工作内容]
1.制作安装304不锈钢消毒池
2.附件安装
	组
	1
	
	
	

	本页小计
	
	


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
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	综合单价
	合价
	

	21
	011601001002
	砖砌体拆除
	[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	5.1
	
	
	

	22
	011610002001
	金属门窗拆除
	[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	樘
	2
	
	
	

	23
	011601001003
	砖砌体拆除（新开0.9*2.0门洞，含收边收口）
	[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	个
	4
	
	
	

	24
	010810001001
	塑料门帘
	[工作内容]
1.制作、运输
2.安装
	个
	2
	
	
	

	25
	030413003002
	开风机洞口及后期恢复（600x600)
	[工作内容]
1.搭拆脚手架、开孔、洞
2.恢复处理
	个
	1
	
	
	

	26
	011501005001
	换鞋台砌筑、贴砖，柜体砌筑不含柜门
	[工作内容]
1.砌砖、贴砖等，具体要求由厂里确定
	m
	3.8
	
	
	

	27
	030413003003
	开孔洞洞口及后期恢复（DN100)
	[工作内容]
1.搭拆脚手架、开孔、洞
2.恢复处理
	个
	1
	
	
	

	28
	011404011001
	衣柜（高1.9m，深0.6m）
	[工作内容]
1.砌砖、开槽、加铝合金龙骨、隔断双面贴砖（立面及中间隔板）铝角收边收口等，具体要求踏勘现场时与厂沟通
	m
	18.5
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	综合单价
	合价
	

	29
	010807004001
	304不锈钢纱网
	[工作内容]
1.不锈钢框架制作（规格、厚度等参照看筋车间原做法）
2.五金安装
	m2
	16
	
	
	

	30
	010802003001
	304不锈钢门
	[工作内容]
1.不锈钢100*100方管门框、门安装（（双层、不锈钢板厚1.2mm及以上）、门套安装
2.五金安装（304不锈钢）
	m2
	2
	
	
	

	31
	010507003001
	零星浇筑沟混凝土
	[工作内容]
1.浇筑、压光、养护等
	m
	11
	
	
	

	32
	010401003003
	新砌砖隔墙
	[项目特征]
1.砌120厚砖墙、高度2m
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	4.6
	
	
	

	33
	011201001004
	墙面一般抹灰
	[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	m2
	81
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	合价
	

	34
	011204003003
	墙面贴砖
	[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	81
	
	
	

	35
	010502002001
	构造柱
	[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.3
	
	
	

	36
	080401004001
	混凝土压顶
	[工作内容]
1.混凝土制作、浇筑、振捣、养护
2.模板制安拆
3.运输
	m3
	0.36
	
	
	

	37
	010515001002
	现浇构件钢筋
	[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.12
	
	
	

	38
	010103002001
	余方弃置
	[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	9
	
	
	

	39
	011606003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	25
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	综合单价
	合价
	

	40
	011302001001
	铝扣板吊顶（板材厚≥0.8mm）
	[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料
	m2
	25
	
	
	

	41
	011003003001
	彩钢夹芯板翻新
	[工作内容]
1.基层除锈、打磨清理
2.食品级环氧防锈底漆、防霉金属腻子。
3.刷防霉涂料3遍
	m2
	68
	
	
	

	42
	011407001001
	墙面喷刷防霉涂料
	[工作内容]
1.基层清理
2.刮防水腻子两遍、打磨
3.刷、喷防霉涂料三遍
	m2
	50
	
	
	

	
	
	原淘洗车间整改
	
	
	
	
	

	1
	011601001001
	砖砌体拆除（原墙体拆除做为门洞）
	[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	1.86
	
	
	

	2
	011502008001
	门洞修补及抹灰等
	[工作内容]
1.线条制作安装
	m
	6.2
	
	
	

	3
	010401003001
	实心砖墙（封原物流门）
	[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	2.78
	
	
	

	本页小计
	
	


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：华安榨菜厂原料车间前段维修改造项目
	
	第  9  页  共  12  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	4
	011201001002
	墙面一般抹灰
	[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	m2
	26
	
	
	

	5
	011204003001
	墙面贴砖
	[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	26
	
	
	

	6
	011205002001
	块料柱面
	[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	30
	
	
	

	7
	011605002001
	立面块料拆除（柱面砖拆除）
	[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	30
	
	
	

	8
	010103002002
	余方弃置
	[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	2.5
	
	
	

	
	
	螺旋槽回填
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	合价
	

	1
	040103001001
	原螺旋池回填（石渣）
	[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	18.43
	
	
	

	2
	041001008001
	拆除混凝土结构
	[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输
	m3
	1.9
	
	
	

	3
	010515001001
	现浇构件钢筋
	[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
	t
	0.27
	
	
	

	4
	040202011001
	碎石
	[工作内容]
1.拌和
2.运输
3.铺筑
4.找平
5.碾压
6.养护
	m2
	14.76
	
	
	

	5
	011101007001
	混凝土整体面层（厚20cm)
	
	m2
	14.76
	
	
	

	
	
	设备挡水
	
	
	
	
	

	1
	010401012001
	零星砌砖
	[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输
	m3
	1.44
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	合价
	

	2
	011201001001
	墙面一般抹灰
	[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	m2
	22
	
	
	

	3
	011206002001
	零星贴内墙砖项目
	[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.面层安装
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	22
	
	
	

	4
	011502001001
	金属装饰线（不锈钢护角）
	[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料
	m
	80
	
	
	

	
	
	原料车间排水渗漏更换
	
	
	
	
	

	1
	011612001001
	UPVC250管拆除
	[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	处
	3
	
	
	

	2
	031001006001
	UPVC250管安装（含3个直接头及弯头安装）
	[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	8
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	3
	030413003001
	打洞(孔)DN250
	[工作内容]
1.开孔、洞
2.恢复处理
	个
	3
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	


4

